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Ранее мы рассмотрели многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Теперь рассмотрим, каким образом следует осуществлять их подключение и настройку. Остановим свой выбор на таких наиболее часто используемых устройствах, как принтер и сканер.
С учетом того, что операционная система согласно стандарту Plug and Play сама обнаружит подключаемое к компьютеру устройство, пользователю остается выполнить два простых действия: · 1. Осуществить соединение внешнего устройства и компьютера посредством кабеля с интерфейсом USB.
· 2. Включить питание внешнего устройства и, безусловно, компьютера.
Автоматическая установка устройства может закончиться неудачей в нескольких случаях. Во-первых, если на компьютере установлена операционная система очень старой версии, например, вместо Windows 7 по какой-то причине пользователь использует Windows ХР, а пытается установить внешнее устройство последней модификации. В этом случае в составе устаревшей ОС может не быть нужного драйвера внешнего устройства. Во-вторых, в процессе установки нового устройства ОС определяет тип принтера, сканера и т.п., однако сообщает о проблеме установки устройства.
Для решения данных проблем можно воспользоваться установкой внешнего устройства вручную. Для этого следует выполнить несколько действий:
· 1. Подключить устройство к компьютеру и включить питание.
· 2. Выполнить команду Пуск/Устройства и принтеры.Откроется окно, представленное на рис. 114.
· 3. Выбрать команду Установка принтера.Щелкнуть на пункте Добавить локальный принтери нажать кнопку Далее.
· 4. Выбрать пункт Использовать существующий портв следующем окне Мастера установки (рис. 115).
 5. Выбрать нужную модель принтера. Если ее нет в списке, то щелкнуть на кнопке Центр обновления Windows.
· 6. Если результат ваших поисков закончится ничем, тогда есть еще один способ — выбор кнопки Установить с диска.К каждому принтеру (или другому внешнему устройству) прилагается CD/DVD-диск с драйверами устройства. Вам необходимо найти на диске соответствующую папку, в которой хранится файл с расширением .inf, и осуществить его выбор.
· 7. Щелкнуть по кнопке Далее.Введите имя принтера, которое будет отображаться в окне Устройства и принтеры,и нажмите кнопку Далеедля установки драйверов.
· 8. В результате вам будет предложено напечатать пробную страницу, можете согласиться, а можете нажать на кнопку Готово.На этом установка принтера закончена, в окне Принтеры и факсыбудет отображаться установленный принтер. Зеленой галочкой помечено устройство, используемое по умолчанию.


