ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ 
по учебной дисциплине «Компьютерная графика»
по специальности 09. 02. 07 «Информационные системы и программирование»
студента группы 2И  (ВПИСАТЬ ФАМИЛИЮ)
(ОТМАТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ, СОХРАНИТЕ И ВЫШДИТЕ В КОНТАКТЕ СЕЛЕЗНЕВОЙ)

	№ вопроса
	Вопрос
	Ответ

	1
	На каком рисунке отображается следующее теоретическое положение: «Центр дуги сопряжения двух одинаковых окружностей находится на следующем перпендикуляре к отрезку, соединяющему их центры»?
[image: ]

	
	1
	2
	3

	2
	К сложным разрезам относятся

	
	фронтальный
	

	
	ступенчатый
	

	
	наклонный
	

	
	профильный
	

	
	горизонтальный
	

	
	ломаный
	

	
	изогнутый
	

	3
	[image: image010] Этот элемент интерфейса называется

	
	панель Текущее состояние
	

	
	панель Свойств
	

	
	панель Геометрия
	

	
	панель Стандартная
	

	
	панель Вид
	

	4
	[image: image008] Этот инструмент предназначен для нанесения

	
	двух линейных размеров
	

	
	линейного цепного размера
	

	
	линейного размера с общей размерной линией
	

	
	линейного размера от общей базы
	

	5
	Разрез, выполненный по плоскости симметрии детали

	
	обозначается на чертеже буквами (например, А-А)
	

	
	не обозначается на чертеже
	

	
	подписывается "Разрез по плоскости симметрии"
	

	6
	Прямоугольная изометрическая проекция выполняется в осях, расположенных под углами друг к другу

	
	120, 120, 120 градусов
	

	
	135, 90, 135 градусов
	

	
	90, 180, 90 градусов
	

	7
	[image: image004] Какая команда строит приведенное ниже изображение

	
	Геометрия–Окружности–Окружность по трем точкам
	

	
	Геометрия–Окружности–Окружность
	

	
	Геометрия–Окружности–Окружность, касательная к трем кривым
	

	8
	Разрез - это

	
	геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью
	

	
	геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью и все то, что находится перед секущей плоскостью
	

	
	геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью и все то, что находится за секущей плоскостью
	

	9
	[image: image036] Этот элемент интерфейса называется

	
	панель Текущее состояние
	

	
	панель Свойств
	

	
	панель Геометрия
	

	
	панель Стандартная
	

	
	панель Вид
	

	10
	Сечение на чертеже может быть выполнено

	
	наложенным
	

	
	вынесенным
	

	
	начерченным
	

	
	профильным
	

	
	простым
	

	11
	В системе  КОМПАС  3D понятия «Ближайшая точка»,  «Середина», «Пересечение», «Точка  на кривой»  принадлежат к набору

	
	привязок для построения плоских векторных объектов
	

	
	команд геометрического построения, создающих плоские векторные объекты
	

	
	команд редактирования плоских объектов
	

	
	команд выделения
	

	12
	[image: image044] Какая команда строит приведенное ниже изображение

	
	линия
	

	
	ломаная
	

	
	многоугольник
	

	
	непрерывный ввод объекта
	

	13
	[image: image006]   Данная команда находится на панели:

	
	Геометрия
	

	
	Размеры
	

	
	Обозначения
	

	
	Параметризация
	

	
	Глобальные привязки
	

	14
	На каком рисунке отображается следующее теоретическое положение: «Прямая касательна к окружности, если она перпендикулярна к радиусу, проведенному в точку касания»? Пометьте правильный чертеж
[image: ]

	
	1
	2
	3

	15
	[image: image026] Этот элемент интерфейса называется

	
	панель Текущее состояние
	

	
	панель Свойств
	

	
	панель Геометрия
	

	
	панель Стандартная
	

	
	панель Вид
	





[bookmark: _GoBack]Всего вопросов  15 из них зачтено _____баллов  оценка ____________
Проверил преподаватель    _________________/ Селезнева Н.Е./
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