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Инф система – система, предназначенная для сбора, передачи, обраб, хранения и выдачи инфы потребителем. Обычно состоит из след осн компонентов: 1) ПО; 2) Инф обеспечение(инфа содержащаяся в БД инф сист); 3) Технические средства (сервера, компы, кабельные сети); 4) Обслуживающий персонал
Повседневные задачи администрирования
Сетевой админ обеспеч юзерам доступ к сети, контролирует доступ каждого из юзеров к сетевым ресурсам и выполняет задачи связанные с обслуживанием, создает учетные записи юзеров, назначает разрешения на доступ к таким ресурсам, как принтеры, приложения, данные.
Также управляет аппаратным и ПО установленном на компе и выполняет задачи, такие как обеспеч доступа к принтерам, администрирование серверов БД и почтовых серверов. Некоторые повседневные задачи, такие как архивирования инфы на серверах можно настроить чтобы архивирование происходило через определенные промежутки времени.
Администратор ИС выполняет задачи администрирования в след областях: юзеры и группы, принтеры, безопасность, контролирование сетевых событий и ресурсов, обеспеч целостности сист, обеспеч создание резервных копий и в случ необх восстановление из этих резервных копий, администрирование дисков, администрирование серверных приложений.
Администрирование юзеров и групп
Админ назначает пользовательские пароли от учетных записей и управляет ими. Пользовательские учетные записи мб локальными и доменные. Админ также создает и обслуживает группы юзеров (organization unit), определяет членство в них и назначает права членов этих групп. Объединение юзеров в группы упрощает администрирование.
Администрирование принтеров
Включает настройку локальных и сетевых принтеров и устранение осн проблем печати. Это должно гарантировать юзером простое управление принтеров.
Безопасность
Поддержание безопасности инф сети включ планирование, реализацию и обеспеч безопасности предназнач для защиты данных и общ сетевых ресурсов в т.ч папок, файлов, принтеров. Доступ к ресурсам контролируется путем назначения разрешений для юзеров. Администратор инф сети определяет кто имеет доступ к данным ресурсам и определяет параметры доступа.
Сетевые события и ресурсы
Наблюдение за работой сети явл чрезвычайно важной задачей. Непрерывный контроль позволяет выявить проблему и разрешить её прежде чем она вызовет сбой в работе сети.
Контроль сети включает оценку использования ресурсов, а так же планирование и реализацию политики для выявления недостатков в сист безопасности.
Целостность системы
Админ должен регулярно проверять комп на наличие комп вирусов. Админ должен обеспеч безопасность сети за счет регулярного обновления антивирусного ПО. Если сеть окажется заражена, то админ должен принять меры для удаления проблемы.
Архивация и восстановление
Одной из наиб важных задач явл архивирование данных. Эта задача включ планирование, подготовку расписания и выполнение регулярной архивации для защиты важных данных. Хорошая сист архивации позволяет быстро найти и восстановить важные данные в случ потери или порчи.
Администрирование серверных приложений
В сист может имеется множество серверных приложений, кот так же требуют администрирования. Некот инструментальные средства позволяют администрировать основанные на приложениях службы, позволяющие управлять почтовыми серверами и серверами БД.
Диски
Обслуживание дисков необх для обеспеч их оптимальной производительности и снижения потерь данных. В повседневной задачи администрирования входит проверка жестких дисков и их настройка.
Знакомство с сетями
Сеть – группа связанных между собой компов, в кот юзеры могут совместно работать с общ инфой. Сеть позволяет сразу нескольким юзерам обращаться к одним и тем же данным и подключаться к одному ресурсу. Если в организации насчитывается большое число сотрудников, то можно загрузить к каждому сотруднику копии данных, а можно установить централизованный сервер.
Возможности предоставляемые сетью
Объединение компов в сети дает преимущества в таких областях, как совместный доступ к инфе, оборудованию и программным средствам, а так же административная поддержка. Эти преимущества позволяют повысить производительность труда в организации. Совместный доступ к инфе – возможность обеспечить по невысокой цене совместный быстрый доступ к инфе и данным.
Централизованное администрирование и поддержка.
Объединение компов в сеть упрощает задачи администрирования. Админ может находясь на своем рабочем месте выполнять административные процедуры на любом компе сети. Кроме того спецам поддержки удобно заниматься одной версией ОС или приложения чем контролировать множество индивидуальных сист и конфигураций.
Архитектура клиент - сервер
Компы в сети могут работать в качестве клиентов или серверов. Клиенты – компы юзеров. Клиенты выдают запросы на услуги или данные, предоставляемые компами другого типа, называемыми серверами
Серверы – компы, предоставляющие клиентам различные услуги и данные. Сетевые серверы могут выполнять множество задач разного уровня сложности. В крупных сетях расположены спец серверы, что позволяет качественно удовлетворять растущие потребности юзеров.
Типовые виды серверов
1) Файловые серверы и серверы печати – отвечают за централизованное выделение ресурсов в виде файлов и принтеров. Когда клиент обращается к данным то на его комп полностью загружается база данных или файл, например если юзер откроет текстовый редактор, это приложение запуститься на его компе, а в память компа сохранится документ, хранящийся на файловом сервере. После этого документ можно редактировать или иным образом использовать в локальной среде. Когда документ будет вновь сохранен на серве, любой юзер сети наделенный достаточными полномочиями доступа просто может посмотреть этот файл. Другими словами файловые серверы и серверы печати используются для централизованного хранения, предоставления юзеру содержимого файлов и данных
2) Сервер БД – могут централизованно хранить большие массивы данных и делать их доступными юзеру, чтобы юзерам не надо было загружать к себе БД целиком. В данном случае вся БД остается на серве, а на комп, пославший запрос загружаются только результаты соответствующие этому запросу.
3) Почтовый сервер – работает аналогично серверам БД в том отношении, что серверные и клиентские приложения существуют по отдельности, а данные загружаются в клиентскую среду выборочно. Почтовые сервера управляют внутренними действующими в сети службами электронной почты.
4) Факс серверы – управляет передачей факсимильных сообщений входящих в сеть и исходящих из неё, при этом совместно используются один или несколько факс модемов. В результате служба факсимильной связи становится доступной любому юзеру сети – ему не приходится для отправки факсов подключать к своему компу аппарат факсимильной связи.
5) Сервер службы каталогов – предназначен для централизованного хранения инфы о сети в том числе идентификационных данных юзеров сети, а так же имеющихся в ней ресурсов. Это делает возможным администрирование безопасности сети. Админ инф сист может определить некий ресурс, например принтер, и тип доступа, кот будет разрешен для него. После этого юзеры сами смогут сами обращаться к нему и использовать в соответствии с правами, им назначенных.
Типы комп сетей
В зависимости от того, какова конфигурация сети и как входящие в неё компы получают данные сети можно отнести к двум типам: одноранговые сети и сеть с архитектурой клиент – сервер. Различия между этими категориями имеет большое значение, поскольку каждому типу доступны разные возможности
1. Одноранговая сеть
В одноранговой сети нет строго определенных серверов, а все компы являются равноправными. Каждый комп выступает в качестве клиента и в качестве сервера. Админ отвечающий за сопровождение сети обычно не требуется. Безопасность обеспечивается с использованием локальной базы данных каталога, имеющейся на каждом компе. Юзер каждого компа сам определяет какие файлы могут использоваться в сети, а какие нет. Одноранговые сети так же называются рабочими группами. Под термином рабочая группа понимается небольшое объединение сотрудников, обычно не более 10, работающих вместе. Одноранговые сети удобно развертывать при след условиях: 1) число юзеров не превышает 10; 2) юзеры имеют общ доступ к ресурсам и принтерам, но специализированных серверов не существует; 3) проблема безопасности отсутствует; 4) организацию и сеть не предполагается существенно расширять в обозримом будущем.
2. Сеть клиент – сервер
На определенном этапе развития Одноранговая сеть перестает обеспечивать возросшие потребности в организации ресурсов. Чтобы удовлетворить этот спрос и обеспечить доп возможности в сети создаются выделенные серверы. Выделенный сервер функционирует исключительно как сервер, не имея никаких клиентских функций. Конфигурация таких серверов оптимизируется для обработки запросов сети. Сети типа клиент сервер стали стандартной моделью применяемой при организации сетей. По мере того как сеть расширяется в следствии увеличения числа подключенных компов, расстояния между ними и передаваемого трафика возникает необходимость в доп серверах. Распределение залач сетевой обработки с нескольких серверов гарантирует максимально эффективное выполнение задач. Кроме того если задачи сетевой обработки передаются серверам, снижается нагрузка рабочей станции.
Функции сетевой ос
Основу сети составляет сетевая ОС. Подобно тому, как комп не может работать без ОС, комп сеть не в состоянии функционировать без сетевой ОС.
1. Сетевая ОС обеспеч работу компов в составе сети
2. Предоставляет компам сети базовые службы
3. Координирует работу различных устройств сети, обеспечивая своевременность и правильность обмена данными между ними
4. Предоставляет клиентам доступ к сетевым ресурсам
5. Обеспечивает безопасность данных и устройств
6. Поддерживает механизмы, позволяющие приложениям общаться друг с другом
7. Обеспеч интеграцию с другими распространенными ОС
Сетевая ОС должна поддерживать средства, обеспеч связь приложений друг с другом, например поддерживаются приложения, позволяющие организовать совместную работу нескольких компов над одной задачей, например над сложным мат расчетом
Сетевая ОС так же должна поддерживать работу нескольких процессоров, дисковых массивов, средств безопасности данных и она должна быть надежной и быстро возобновлять работу после сбоя.
В зависимости от конкретной ОС, сетевое ПО рабочей станции может быть либо частью его собственной ОС либо добавляться в неё в качестве доп компонентов. Программные средства сетевой ОС входят в состав многих распространенных ОС, включая Microsoft windows 2003, windows xp, apple macintosh, linux, windows 7.
Сетевая ос Windows server 2003
Способна удовлетворить многие запросы предприятия, позволяет эффективно строить корпоративные сети с помощью новейших методов и службы каталогов active directory, Сеть windows server 2003 позволяет расшить возможности доступа к инфе, рационализировать выполняемые операции, создать эффективную инфраструктуру для обмена данными. В состав системы входят службы централизованного обеспечения безопасности информации, кроме того обеспеч взаимодействие с использованием средств управления на базе службы каталогов и соответствующие сетевые стандарты.
Домен – логическая группа компов сети совместно использующая область для хранения инфы. Домен организует централизованный подход к администрированию сетевых ресурсов. Юзер работающий на каком – либо компе может обращаться к общ ресурсам на других компах домена, если ему предоставлены соответствующие полномочия. Понятие домена сходно с понятием рабочей группы, но домены обладают рядом полезных свойств:
1. Однократный вход
2. Индивидуальная пользовательская учетная запись
3. Централизованное администрирование
4. Масштабируемость
5. Организационные объекты – объекты домена можно сформировать в подразделения. Организационное подразделение представляет собой некот совокупность объектов внутри домена. Объекты явл представлениями реальных отделений организаций объединенных в сеть. Могут содержать несколько доменов. Для примера возьмем какой – либо домен в сети организации . Чтобы упростить управление всеми ресурсами сети можно объединить ресурсы каждого отдела организации в подразделения. Управление подразделения может управляться одним сотрудником. Т.о администратор сети имеет возможность управлять группой подразделений.
6. Удобный поиск инфы – публикация ресурса означает что он включается в перечень домена, что облегчает юзерам поиск ресурса и работу с ним. Например, если опубликован принтер установленный в домене юзер сможет найти его по списку объектов домена и получить к нему доступ. Если принтер неопубликован, юзеры смогут обращаться к его услугам, но для этого им надо будет знать его местоположение.
7. Упрощенный доступ – к домену можно применить политику, кот определяет каким образом юзеры смогут обращаться к ресурсам домена, настраивать их конфигурацию и работать с ними, это позволяет консолидировать управление ресурсами и усилить безопасность.
8. Делегирование полномочий – система доменов позволяет наделять правами админов правами на управление объектами либо во всем домене, либо в одном или нескольких их подразделений. В результате появляется возможность обойтись без услуг рядов админов с слишком широкими административными полномочиями
Каждый домен управляется контроллером домена. Контроллер доменов управляет всеми операциями между юзерами и доменами.

